**Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)- FASADÄNDRING**

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. Kontrollplan fylls I under arbetets gång.

­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fastighetsbeteckning Upprättad datum Diarienummer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Byggherre BH****BH** | Företag / För- och efternamn | Telefon |
| **Entreprenör E****E** | Företag | För- och efternamn | Telefon |
| **SK** – Person med specialkompetens eller firma som utför kontrollen |
| Kontrollen avser | Kontrollant(BH, E, SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot(underlag) | Datum och signatur |
| Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last. | BH / E / SK | Okulärbesiktning/ Beräkning | Teknisk beskrivning/ K-ritning |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls | BH / E | Okulärbesiktning | BBR9:4/Materialets tekniska beskrivning |  |
| Skydd mot fall genom glas och skärskador | BH / E | Okulärbesiktning | BBR 8:352,8:353 |  |
| Fönster som utrymningsväg | BH / E | Mätning | BBR 5:323 |  |
| Skydd mot brandspridning | BH / E | Okulärbesiktning/ Mätning | BBR 5:55, 5:553,5:6 |  |
| Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion | BH / E | Okulärbesiktning | BBR 6:53 |  |
| Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde. | BH / E | Okulärbesiktning | PBL 8:17 |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov | BH / E | Okulärbesiktning | Beviljat bygglov |  |

**Underskrift (Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.**

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Byggherre (underskrift, ort samt datum) Entreprenör (utförande entreprenör) (underskrift, ort samt datum)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.